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Fabricant: trinn & PET GRUP SRL, comuna Draganesti, jud Prahova, , tel: 0733 106 935, fax: 021 3310 048, email: partener@marpet.ro. Romania.

Cod unic de identificare al produsului-tip Ferestre/usi de exterior, din PVC, profil VEKA seria SOFTLINE 76 MD compuse din unul, doua sau mai multe canate compartimentate prin montanti ficsi  si/sau mobili, cod, echipate cu geam termoizolant, cod: M&PVS76-MD

Nr. Dec perform    033

SR EN 14351-1+A2:2016  
Caracteristici de performanta:

Rezistenta la incarcarea data de vant         C4/B4
Etanseitate la apa                                        9A
Permeabilitate la aer                                   clasa 4
Performanta acustica                                  32dB (-1;5)
Transmitanta termica                                 0,9 W/m2K
Substante periculoase                                 npd

Utilizari prevazute: comunicare in zone de locuinte si comerciale, izolare termica si acustica
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Fabricant: trinn & PET GRUP SRL, comuna Draganesti, jud Prahova, , tel: 0733 106 935, fax: 021 3310 048, email: partener@marpet.ro. Romania.

Cod unic de identificare al produsului-tip Ferestre/usi de exterior, din PVC, profil VEKA seria SOFTLINE 76 MD compuse din unul, doua sau mai multe canate compartimentate prin montanti ficsi  si/sau mobili, cod, echipate cu geam termoizolant, 
cod: M&PVS76-MD-2

Nr. Dec perform    033

SR EN 14351-1+A2:2016  
Caracteristici de performanta:

Rezistenta la incarcarea data de vant         C2/B2
Etanseitate la apa                                        9A
Permeabilitate la aer                                   clasa 4
Performanta acustica                                  32dB (-1;5)
Transmitanta termica                                 0,9 W/m2K
Substante periculoase                                 npd

Utilizari prevazute: comunicare in zone de locuinte si comerciale, izolare termica si acustica
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